Приложение 3. Таблица 1. Таблица данных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер П/П** | **Тип сеялки** | **Ширина захвата м.** | **Д. вентил (есть /нет)** | **Д. высев 1 (есть/нет)** | **Д. высев 2 (есть/нет)** | **Д. уровня 1 (есть/нет)** | **Д. уровня 2 (есть/нет)** | **Д. Маркера (есть/нет)** | **Д. хода есть /нет)** | **Число зубьев вентилятора** | **Диаметр приводного колеса(м)** | **Число зубьев звездочки приводного колеса** | **Длина окружности приводного колеса (м)** | **Чило оборотов приводного колеса на 0.1 Га** | **Число вводимых иипульсов на 0,1 Га** |
| 1 | АПП-3А-00 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 12 | 2,198 | 151,653 | **1820** |
| 2 | АПП-3А-01 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 150,791 | **1809** |
| 3 | АПП-3А-02 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 150,791 | **1809** |
| 4 | АПП-3А-03 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 150,791 | **1809** |
| 5 | АПП-3А-04 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 12 | 2,198 | 151,653 | **1820** |
| 6 | АПП-3А-05 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 12 | 2,198 | 151,653 | **1820** |
| 7 | СПУ3-АД | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 12 | 2,198 | 151,653 | **1820** |
| 8 | СПУ-3А-А6 | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 12 | 2,198 | 151,653 | **1820** |
| 9 | СПУ-3А-АЛ | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 12 | 2,198 | 151,653 | **1820** |
| 10 | СПУ-3А-ДК | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 150,791 | **1809** |
| 11 | СПУ-3А-Д9К | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 150,791 | **1809** |
| 12 | СПУ-3А-А9К | 3 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 150,791 | **1809** |
| 13 | АПП-4 | 4 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 113,094 | **1357** |
| 14 | АППМ-4 | 4 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 13 | 2,198 | 113,74 | **1479** |
| 15 | СПУ-4МД | 4 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 113,094 | **1357** |
| 16 | АППМ-6 | 6 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,7 | 15 | 2,198 | 75,8265 | **1137** |
| 17 | АПП 6-АБ | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 75,3957 | **905** |
| 18 | СПУ-6 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 0,704 | 12 | 2,21056 | 75,3957 | **905** |
| 19 | СПМ-6-06 | 6 | + | + | - | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 15 | 2,198 | 75,8265 | **1137** |
| 20 | СПМ-6-07 | 6 | + | + | - | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 15 | 2,198 | 75,8265 | **1137** |
| 21 | СПМ-6-12 | 6 | + | + | - | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 15 | 2,198 | 75,8265 | **1137** |
| 22 | СПМ-6-16 | 6 | + | + | - | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 15 | 2,198 | 75,8265 | **1137** |
| 23 | С-6Т | 6 | + | + | - | + | - | + | + | 2 | 0,815 | 8 | 2,5591 | 65,1271 | **521** |
| 24 | СКП12-КУ | 8,4 | + | + | + | + | + | - | + | 2 | 0,71 | 13 | 2,2294 | 53,3989 | **694** |
| 25 | СПШ-9-00 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 13 | 2,198 | 50,551 | **657** |
| 26 | СПЛ-6 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 0,425 | 13 | 1,3345 | 124,891 | **1624** |
| 27 | СПШ-9-01 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 0,7 | 13 | 2,198 | 50,551 | **657** |
| 28 | СПП-9 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | 2/2 | 0,7 | 13 | 2,198 | 50,551 | **657** |
| 29 | АППМ-6ДУ | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 15 | 2,198 | 75,8265 | **1137** |
| 30 | АППМ-4ДУ | 4 | + | + | + | + | + | + | + | 2 | 0,7 | 13 | 2,198 | 113,74 | **1479** |